{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目信息"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目信息","index":0,"n_rows":4,"n_cols":19,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,1,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目信息报表","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["导出人:唐慧慈","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["项目名称","所在水系","行政区划","县级区划代码","主要工程涉及河道","横坐标","纵坐标","项目负责人","电话","立项情况","审批年度","防洪标准","审批单位","审批级别","审批状态","总体布置简述","建设状态","其他","审批文号"]
["测试","徒骇-马颊河水系","德城区",null,null,"4181702.007","535492.228","邢四军","15066561198","庆审批建投（2022）3号","2022","马颊河为50年一遇，玉水河排涝标准按“64雨型”","庆云县行政审批服务局",null,"","玉水河雨水泵站进水管道一支，出水管道两支。进水管道接自玉水河，在河道左岸设门式进水口，采用d1500钢筋混凝土管（Ⅱ级）25.55m输水至泵房；马颊河出水管道从泵站阀门井向南埋设，顶管穿越马颊河左堤，然后下弯至左滩地，沿左滩地埋设设至岸坡出水口，总长度为108m，其中滩地段长度66m，下弯段4m，穿堤段长度16m，堤外段长度22m，玉水河支流出水管道从泵站阀门井至出水口，共计60m。","拟建","","庆审批建投（2022）3号"]