{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目信息"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目信息","index":0,"n_rows":4,"n_cols":21,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目信息报表","",null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["导出人:admin","",null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["项目名称","所在水系","项目编号","项目类型","行政区划","县级区划代码","主要工程涉及河道","横坐标","纵坐标","项目负责人","电话","立项情况","审批年度","防洪标准","审批单位","审批级别","审批状态","总体布置简述","建设状态","其他","审批文号"]
["山东德州陵城鬲津(开发区)110kV 输变电工程","山东省海河流域马颊河水系",null,null,"山东省/德州市/陵城区",371403,{"$nulls":3},"胡胜磊",15863328888,"关于山东德州陵城鬲津（开发区）110KV输变电工程核准的批复\n德审批核【2021】2号\n",null,"50年一遇",{"$nulls":3},"线路跨越马颊岔河处桩号为 7+770，跨越段平面总长度\n为 255m，架线后导线与马颊岔河水流方向交角为 83°，涉及 B4、B5 两处线杆，B4 号线杆位于马颊岔河左侧，距离左岸河口 47m，左岸管理范围线 37m，规划堤防外 5m 处；B5 号线杆位于马颊岔河右堤外侧，距右堤现状背水坡堤脚40m。\n线路穿越新鬲津河采用定向钻方式穿越，定向钻成孔直\n径 800mm，采用拉管敷设方式沿 G513 国道东侧向北敷设\n222 米，管线与河道水流方向交角为 84°。入钻点#4 工井位于新鬲津河南侧处，距新鬲津河右岸河口114m，新鬲津河管理范围为河口外 26m，出钻点#5 工井位于新鬲津河左岸，距离新鬲津河左岸河口 65m。入钻角、出钻角为 16°、18°。","已建"]