{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["涉河工程主要指标表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"涉河工程主要指标表","index":0,"n_rows":4,"n_cols":65,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,64],[1,0,1,64]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["涉河工程主要指标表报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["导出人:admin","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称","涉河类型","跨越方式","单孔跨径（m）","桥梁孔数","桥总长、宽（m）","桥面高程（m）","梁底高程（m）","堤（岸）顶与梁底净空长度（m）","路基、桥台等占用长度（m）","桥梁轴线与河道轴线夹角","桥墩轴线与河道轴线夹角","其他","线路与河道夹角","塔基名称","经度","纬度","塔基（线杆）与管理范围线垂直距离（m）","滩地内塔基（线杆）与迎水坡坡脚垂直距离（m）","线路弧垂与堤（岸）顶距离（m）","其他","与河道夹角","穿越水平长度（m）","冲刷线以下埋深（m）","水平段管顶高程（m）","入土（起）点横坐标","入土（起）点纵坐标","出土（止）点横坐标","出土（止）点纵坐标","入土点与管理范围线垂直距离（m）","出土点与管理范围线垂直距离（m）","水平段管顶高程（m）","水平段管底高程（m）","管顶上敷土厚度（m）","管（孔）径（m）","穿堤水平长度（m）","管（孔）数","类型","与水流夹角","梁板底（前沿顶）高程（m）","码头临水宽度(m)","通行路面高程（m）","道路宽度（m）","道路类型","公路级别","路基基底高程（m）","路面高程（m）","路宽（m）","是否漫水道路","地面高程（m）","道路高程（m）","栈道高程（m）","绿化面积（m）","永久性（构）建筑物情况","临时设施情况","其他","坝（闸）类型","设计蓄水位","坝（闸）顶高程","坝（闸）底高程","坝（闸）总宽","闸孔数","闸净宽","防洪流量","其他"]
["山东德州陵城鬲津（开发区）110kV 输变电工程跨越马颊岔河、\n穿越新鬲津河","穿河工程",{"$nulls":11},"83°",{"$nulls":3},37,"B5 号线杆位于马颊岔河右堤外侧，距右堤现状背水坡堤脚\n40m。","21.84、26.35",null,"84°",null,"6.5m",6.03,"116°30′8″E","37°19′0″N","116°30′7″E","37°18′41″N",88,39]