{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["涉河部分工程信息"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"涉河部分工程信息","index":0,"n_rows":4,"n_cols":19,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,1,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["涉河部分工程信息报表","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["导出人:唐慧慈","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称","工程位置","涉及河段","涉河类型","经度","纬度","工程布置简况","建设状态","工期开始日期","工期结束日期","河道岸线利用情况","河道岸线占用长度","河道岸线占用面积","占用河道管理范围情况","建设期临时设施情况","现场联系人","电话","其他","geoinfo"]
["庆云县城区排水防涝建设工程项目\n涉马颊河、玉水河、玉水河支流管道穿越工程","庆云县渤海路街道办任店村南","马颊河","穿越","4181702.007","535492.228","玉水河雨水泵站进水管道一支，出水管道两支。进水管道接自玉水河，在河道左岸设门式进水口，采用d1500钢筋混凝土管（Ⅱ级）25.55m输水至泵房；马颊河出水管道从泵站阀门井向南埋设，顶管穿越马颊河左堤，然后下弯至左滩地，沿左滩地埋设设至岸坡出水口，总长度为108m，其中滩地段长度66m，下弯段4m，穿堤段长度16m，堤外段长度22m，玉水河支流出水管道从泵站阀门井至出水口，共计60m。","拟建","2023年2月18日","2023年3月18日","占用马颊河岸线长度3.85m、面积15.40㎡；占用玉水河支流岸线长度2.40m、面积16.06㎡","3.85m","15.40m","占用马颊河河槽岸线长度3.85m、面积15.40㎡；占用玉水河支流岸线长度2.40m、面积16.06㎡","占用马颊河K275+435处左滩及河槽岸坡共1330.58㎡，占用玉水河及支流滩地及岸坡共566.20㎡，期限均为30天","邢四军","15066561198"]